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Maurer在非接触式温度测量领域有60多年的经验，可以为您每 一个具体的应用提供最详细优化的解决方案。专注于各类应用中 快速升温过程的非接触式温度测量。温度范围 100 to 1400°C (212 - 2552°F)

KTRD 1065是一种高精度高端数字红外高温计，适用于高端工 业、军工、高校、研究所等行业。


拥有光束瞄准装置（LED或激光瞄准），还可选择目视瞄准装 置，仪器自带0/4-20mA模拟输出，同时还有数字串口输出，另 外还可以连接LR   LOG测温分析软件，软件功能十分强大，可以 显示实时测温曲线，调节测温仪各项参数，保存读取测温数据。

应用举例:
	钢铁
	有色金属
	线缆
	陶瓷
	玻璃料槽
	玻璃器皿
	玻璃轧制
	材料形态变化



	淬火
	轧制
	激光
	铜焊
	锻造
	焊接
	真空炉
	感应加热

 
KTRD 1065高精度红外高温计特点

–带光束瞄准
–镜头
–串行接口
–限位输出等

MAURER - 红外辐射温度计还可以帮助您监控加热过程，确保产品质量达到统一标准。

技术参数

	
	
	

	型号
	
	KTRD 1065-1
	
	KTRD 1065-2

	瞄准装置
	
	绿色LED或者激光瞄准
	
	目视瞄准

	温度范围:
	
	MR 1:     100 -  800°C
212 - 1472°F
	MR 2:      150 - 1200°C
302 - 2192°F
	MR 3:     200 - 1400°C
392 - 2552°F

	
	
	
	
	

	响应时间(t90)
	
	5 ms	<0,5 ms

	光谱范围
	
	2,1 µm

	不确定性
	
	0,5% °C ± 1°C (ε = 1, Tamb. = 23°C, T 95 = 1s)

	重复性
	
	0,1% of °C ± 1°C (ε = 1, Tamb. = 23°C, T 95 = 1s)

	发射率 ε
	
	100 - 10 %

	模拟输出
	
	0 - 20 mA or 4 - 20 mA , 内阻500R

	子温度范围调节
	
	在测量范围内可自由调节

	分辨率
	
	< 0,1% 模拟输出, < 0,1°C 数字显示

	极限输出
	
	24 V DC / max. 100 mA

	内存
	
	可由外部和内部双储存器进行储存

	
	
	

	接口
	
	RS 232 或RS 485
可选: PROFIBUS, PROFINET, Ethernet, EtherCAT, USB 2.0

	软件 IR-LOG
	
	数据记录表，曲线图，参数设置

	IR-LOG 可调参数
	
	发射率,开关输出,模拟输出,°C/°F切换,  最大存储,  平均值,  光束瞄准装 置切换

	
	
	为了适应测试的需要，有很多型号可供选择

	镜头
	
	

	工作温度
	
	高温计 0 - 50°C (32-122°F), 光纤和其他光学配件150°C(302°F)

	储存温度
	
	- 10°C - + 70°C (14-158°F)

	温度灵敏度
	
	0,05 % / °C

	相对湿度
	
	35 - 85 % RF (无冷凝)

	工作电压
	
	24 V DC ± 10 % or 18 V AC ± 10 % < 160 mA

	电缆
	
	12-pin连接电缆

	尺寸 长/宽/高
	
	54 x 54 x 147 mm (2,13 x 2,13 x 5,79 英寸) ALU-case

	重量
	
	0,6 kg (1,32 磅)

	防护等级
	
	IP 65

	可选项
	
	额外的数显模块




	机械配件
	电子配件

	
	
	

	冷却组件
	AED 1012
	温控表
	数显模块

	
	
	

	鼓风组件
	AED 1012-C	PID 控制器
	12-Pin线缆

	
	
	

	90° 转角镜
	AED 1012-PC  程序控制器
	行扫描仪 SC 1000 / SC 1012

	
	
	

	装配组件
	电源输入 100-270VAC - 24 VDC
	PC-连接器 (USB – 连接器)
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